# FILTRO DE AGUA DE REPUESTO LIMA PURE

El original **núcleo de repuesto** para el Purificador Lima Pure.

Unico con**KDF55 Fine, Carbón Activado Vegetal de Cáscara de Coco y Carbón Activado Mineral impregnado en Plata** (Bacteriostático). Elimina **Plomo, Metales Pesados, Cloro**, sus derivados, Compuestos Orgánicos, Sabores y olores desagradables del agua

**Características**

**Fácil Reemplazo:** Desenrosca la carcasa de su purificador y reemplaza la unidad vieja por el nuevo Repuesto LIMA PURE.

**Gran Rendimiento:** 20.000 litros!!!

**Dimensiones:** Exactas para Purificador LIMA PURE. ADVERTENCIA: No funciona en otros equipos.

**Salud:** Elimine cloro y metales pesados**.**

**Sustancias elimina:** Cloro, Cloraminas, Hierro, Sulfuro de Hidrógeno, Plomo, Mercurio, Carbonato Calcico, Magnesio (SARRO), Cromo, Bacterias, Algas, Hongos, Contaminantes Orgánicos, Pesticidas, Plaguicidas, Trihalometanos, Feo Sabor y Olor del Agua.

* Marca: Hidrolit
* Tipo: Filtro Purificador
* Presión máxima operativa: 6bar
* Presión mínima operativa: 0,5bar
* Temperatura máxima operativa: 37°c
* Temperatura mínima operativa: 4°c
* Vida útil de núcleo interno: 20.000 litros o 12 meses
* Dimensiones: 6.25 x 6.25 x 25 cm
* Sustancias que retiene con gran efectividad: Cromo, Mercurio, Selenio, Cadmio, Antimonio, Sulfuro de Hidrógeno, Trihalometanos, Cloraminas, Orgánicos, Sedimentos, Cloro, Plomo, Pesticidas, Plaguicidas, Herbicidas y sus derivados. Elimina sabores y olores desagradables.

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | Repuesto Lima Pure |
| **Tipo** | Repuesto |
|  |  |
| **Capacidad** | 20,000lts |
|  |  |
|  |  |
| **Medidas** | * 2.5” diámetro x 25cm alto |
|  |  |