### **PURIFICADOR DE AGUA LIMA PURE BAJO MESADA**

### Elimina **PLOMO**y otros **METALES PESADOS** mediante nanotecnología de adsorción. Asimismo, elimina CLORO y subproductos derivados, evitando sabores y olores desagradables en el agua. Ideal Para agua de red. Se instala bajo mesada para evitar que estorbe. Solo queda visible caño de agua purificada que viene con el equipo.

* Marca: Hidrolit
* Modelo: Bajo Mesada
* Tipo: Purificador
* Color: Blanco
* Caudal máximo de agua purificada: 1,5lpm
* Presión máxima operativa: 6bar
* Presión mínima operativa: 0,5bar
* Vida útil de unidad purificadora: mayor a 10 años
* Temperatura máxima operativa: 37°c
* Temperatura mínima operativa: 4°c
* Vida útil de núcleo interno: 20.000 litros o 12 meses
* Dimensiones: 32cm alto x 12cm de diámetro
* Incluye filtro purificador
* Acabado elegante
* Sustancias que retiene con gran efectividad: Cromo, Mercurio, Selenio, Cadmio, Antimonio, Sulfuro de Hidrógeno, Trihalometanos, Cloraminas, Orgánicos, Sedimentos, Cloro, Plomo, Pesticidas, Plaguicidas, Herbicidas y sus derivados. Elimina sabores y olores desagradables.

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | Bajo Mesada |
|  |  |
| **Tipo** | Purificador |
|  |  |
| **Color** | Blanco |
|  |  |
| **Capacidad** | 20,000 Lts |
|  |  |
| **Diametro** | 12cm |
|  |  |
| **Alto exterior** | 32cm |
|  |  |